План

1. Введение
2. Основные определения и обзор кибер систем
   1. Киберфизические системы. Основные определения
      1. Киберфизические системы
      2. Умное устройство
      3. Web-интерфейс
      4. Устройства сбора и обработки информации (сервер)
      5. База данных (хранение информации)
   2. Обзор киб систем
      1. Аппаратная часть
      2. Программная часть
      3. Достоинства
      4. Недостатки
   3. Выводы
      1. Системы хороши, но есть недостатки
      2. Решениенедостатков
3. Аппаратная часть
   1. Общая структура (Моей задачей было создать для системы диммер)
   2. Обзор диммеров
      1. Классификация
      2. Выбор технологии
   3. Разработка аппаратной части умного диммера.
      1. Электрическая схема устройства
      2. Подбор компонентов
      3. Моделирование схемы
      4. Разработка печатной платы
   4. Выводы
4. Программная часть
   1. Структура (какое по где) (что я делал)
   2. Диммер (ПО)
   3. Web интерфейс (все как работает)
   4. выводы
5. Экспериментальная часть
   1. Внедрение умного диммера в киберфизическую систему
   2. Внедрение Web интерфейса
   3. Выводы
6. Заключение

Глава 3. Обзор диммеров.

1. Классификация
2. Выбор технологии

По встраиванию в помещении разделяют два типа диммеров

1. Диммеры-выключатели

Это устройства, которые объединяют в себе коммутацию всей линии верхнего освещения и управления выходной мощностью, выдаваемой на эту линию. К достоинствам таких устройств следует отнести возможность управления встроенным освещением, на базе ламп накаливания или диммируемых светодиодных ламп. Диммеры-выключатели встраиваются в помещении путем монтажа. Чаще всего диммеры-выключатели устанавливаются как обычные выключатели света и имеют схожие размеры. Недостатком таких диммеров является неспособность данной системы работать со всеми типами ламп, например, при выборе ламп необходимо обращать внимание на совместимость работы с установленным в помещении диммером.

1. Диммеры-лампы

Это отдельные светодиодные лампы, внутри которых находится схема управления мощностью, выдаваемой на осветительный элемент. Управление такими лампами происходит при помощи пультов, и как следствие, необходимо управлять каждой такой лампой. К достоинствам такой лампы следует отнести 100% возможность диммирования, потому что ответственность за совместимость работы схемы управления и осветительного элемента производитель берет на себя. Такие диммеры устанавливаются в люстры и светильники. К недостаткам таких диммеров следует отнести возрастающую стоимость при оснащении ими всего помещения, то есть при покупке более 3-4 ламп.

По конструкции основного элемента выделяют

* Диммер на реостате
* Автотрансформаторный диммер
* Электронный диммер

Диммер на реостате – представляет из себя делитель напряжения с переменным резистором, что позволяет управлять выходным напряжением нагрузки. К достоинствам такой схемы следует отнести очевидную простоту реализации. К недостаткам относят отсутствие экономии электроэнергии, ведь энергия, не пошедшая в осветительный прибор, рассеивается на реостате, как следствие сильный нагрев устройства.

Диммер на автотрансформаторе – выдает чистый синус, но меньшей амплитуды, совместим со всеми типами ламп. Но из-за габаритов и сложности эксплуатации и стоимости не применяется.

Электронный диммер – состоит из симисторного или транзисторного ключей. Изменяет форму сигнала, но в большинстве случаев применим для осветительных элементов. Прост в эксплуатации и имеет сравнительно небольшие размеры. Таким образом, электронный диммер нашел широкое применение в бытовых и промышленных осветительных системах.

Так, для диммирования освещения в помещении использовалась схема электронного диммера. Далее под диммером будет подразумеваться именно электронный диммер.

По способу диммирования выделяют следующие схемы диммеров:

* Схемы фазового регулирования с отсечкой по переднему фронту
* Схемы фазового регулирования с отсечкой по заднему фронту (спаду)
* Схемы регулирования мощности с пропуском полуволн

Фазовое регулирование с отсечкой по переднему фронту (или коротко: диммирование по переднему фронту)

Диммирование по переднему фронту означает, что коммутация нагрузки будет осуществляться по прохождении некоторого времени не превышающем полупериод синусоиды напряжения сети с момента пересечения синусоиды напряжения сети. График, иллюстрирующий диммирование по переднему фронту представлен ниже



Схемы с диммированием по переднему фронту выполняются на симисторном или тиристорном ключах. Являются достаточно простыми в реализации. Основаны на коммутации мощной нагрузки переменного тока.

Ниже представлена схема диммера по переднему фронту, где управление мощностью на лампе осуществляется при помощи изменения сопротивления.



Напряжение на конденсаторе С3 нарастает согласно постоянной времени C3R3. Напряжение на С3 отпирает динистор V2. Динистор V2 подает импульс на открытие симистора V1. Симистор V1 остается открытым пока ток нагрузки (ток через симистор) не станет ниже тока удержания (характеристика симистора). Таким образом, чем больше сопротивление R3, тем через большее время от начала синусоиды напряжения сети произойдет коммутация цепи лампы.

Примечателен тот факт, что для перевода симистора в низкоомное (проводящее) состояния, необходимо подать короткий импульс тока на управляющий электрод. Симистор, переведенный в низкоомное состояние будет находится в нем, пока ток, протекающий через симистор, не станет меньше тока удержания (характеристики симистора). Резюмируя примечательную особенность поведения симистора в проводящем состоянии, можно сказать, что симистор отлично подходит для диммирования по переднему фронту, потому что будет закрываться сменой полярности напряжения сети в конце полупериода, и не подходит для реализации диммера по заднему фронту, потому что не способен закрываться, когда через него течет ток сети.

К достоинствам диммера по переднему фронту следует отнести:

1. Простоту реализации на симисторном или тиристорном ключе
2. Низкую стоимость конечного изделия
3. Способность к диммированию осветительных элементов

К недостаткам диммера по переднему фронту следует отнести:

1. Возможность использования вместе с таким устройством только ламп накаливания. Обычные светодиодные лампы не предназначены для диммирования, потому что их схема питания основана либо на базе балластного (конденсаторного) блока питания, либо на простом импульсном понижающем преобразователе. В если в лампе установлен импульсный блок питания, то драйвер в лампе компенсирует колебания напряжения до оптимального рабочего тока светодиода, в случае конденсаторного блока питания, авто коррекции тока светодиодов не произойдет. В любом случае при понижении входной мощности светодиодной лампы, она сначала замерцает, затем погаснет, то есть не будет наблюдаться участок плавной регулировки тока светодиодной цепи.

Фазовое регулирование с отсечкой по заднему фронту (или коротко: диммирование по заднему фронту (спаду)

Диммирование по заднему фронту (спаду) означает, что сначала полупериода синуса напряжения сети нагрузка будет подключена к сети, но за время, не превышающее полупериод синуса, до окончания полуволны напряжения сети произойдет отключение нагрузки от сети. На следующем полупериоде коммутация нагрузки к сети будет снова восстановлена, пока снова не наступит время для отключения нагрузки от сети. График, наглядно иллюстрирующий процесс диммирования по заднему фронту (спаду) представлен ниже.



Схемы диммирования по заднему фронту (спаду) выполняются на транзисторных ключах. Являются более сложными в реализации, чем схемы диммирования по переднему фронту. Ниже представлена схема диммера по заднему фронту (спаду), выполненная на микросхеме TLC555 с управлением нагрузкой при помощи мощных MOSFET транзисторов, соединенных затворами и истоками.



Схему можно условно разделить на несколько частей, выполняющих разные функции. Так, например, диодный мост D3-D6, оптопара U2 и токоограничивающие сопротивления R7-R8 служат детектором перехода через ноль, и включают таймер U1. Таймер U1 выдает высокий уровень сигнала на выходе 3 около 12В. Высокий уровень сохраняется пока напряжение на С1 не станет около 8В, тогда произойдет переключение выхода таймера на низкий уровень. Время нарастания напряжения на конденсаторе C1 определяется постоянной времени С1VR1. Микросхема таймера U1 выходом 3 управляет двунаправленным ключом на мощных MOSFET Q1 и Q2, соединенных затворами и истоками. Ключ на MOSFET транзисторах коммутирует нагрузку при помощи внутренних диодов в MOSFET транзисторах: когда ток течет от нагрузки к нейтрали, то в случае если транзисторы открыты Q1 пропускает ток через канал, а Q2 пропускает через встроенный диод. (Смотри рисунок).

К достоинствам диммера по заднему фронту (спаду) можно отнести:


1. Низкую стоимость конечного изделия
2. Возможность управлять освещенностью как ламп накаливания, так и светодиодных ламп, предназначенных для диммирования. В отличии от диммера с фазовой регулировкой по переднему фронту диммер по заднему фронту (спаду) выдает напряжение формы, более благоприятной для блоков питания светодиодных ламп. Хотя по-прежнему обычные светодиодные лампы слабо поддаются диммированию из-за принципа работы блоков питания (оговаривалось в недостатках диммеров по переднему фронту), обычные светодиодные лампы меньше подвержены преждевременному износу при работе через диммер по заднему фронту. С появлением схем диммирования по заднему фронту (спаду) появилась возможность диммировать специальные светодиодные лампы с пометкой «диммируемые» (предназначенные для диммирования). У блоков питания таких светодиодных ламп установлена специальная схема детектирования среднеквадратичного значения входного напряжения, которая устанавливает напряжение в цепи светодиодов внутри лампы пропорционально входному среднеквадратичному значению напряжения. Таким образом, схема диммирования по заднему фронту показывает хорошие результаты как при работе с обычными лампами накаливания, так и со специальными светодиодными лампами, предназначенными для диммирования.

К недостаткам диммера по заднему фронту (спаду) стоит отнести:


1. Возросшую сложность электрической схемы по сравнению со светорегулятором по переднему фронту.

Регулирование мощности с пропуском полуволн

Пропуск полупериодов – способ диммирования, при котором нагрузка коммутируется при переходе синуса напряжения сети через ноль, но не на каждой полуволне, а только для определенных полуволн. Реализацию алгоритма пропуска волн берет на себя схема диммирования. График наглядно иллюстрирующий процесс регулирования выходной мощности представлен ниже.



Схемы диммирования с пропуском полуволн выполняются на симисторах или тиристорах, преимущественно с использованием микроконтроллера для реализации алгоритма пропуска полуволн. Как видно, из графика выше, полуволны должны быть равномерно распределены по времени для уменьшения колебания мощности на нагрузке. В качестве алгоритма выбора полуволн нередко применяют алгоритм из области машинной графики Брезенхэма. Ниже приведен пример схемы управления мощности нагрузки по схеме пропуска полуволн:



Под логическим элементом в схеме подразумевается порт микроконтроллера. MOC306X – это оптопара с симисторным выходом и детектором перехода через ноль. Использование MOC3063X позволяет коммутировать цепи переменного тока только в моменты, когда питающее напряжение переходит через ноль. Таким образом, для данной схемы ошибка управляющего сигнала микроконтроллера является систематической, и не вносит изменений в работу схемы.

К достоинствам диммера с пропуском полупериодов (полуволн) относят:

1. Простоту реализации
2. Стоимость устройств
3. Возможность управлять мощностью электронагревательных приборов

К недостаткам относят:

1. Невозможность управлять яркостью осветительных приборов из-за скачков напряжения даже с учетом реализации алгоритма выборочного пропуска полуволн. Даже лампы накаливания будут мерцать, светодиодные лампы придут в негодность в очень короткий срок.

Вывод

Самым удачным и перспективным решением по части диммирования стоит признать схемы фазового регулирования с отсечкой по заднему фронту (спаду). Только диммеры по заднему фронту (спаду) способны стабильно работать с диммируемыми светодиодными лампами, не нагружая их блоки питания. Таким образом, в данной дипломной работе освещается процесс создания устройства управления приборами сети 220В фазовым регулированием с отсечкой по заднему фронту (спаду).

Глава 4. Разработка аппаратной части умного диммера.

1. Электрическая схема устройства
2. Подбор компонентов
3. Моделирование схемы
4. Разработка печатной платы
5. Программное обеспечение

Электрическая схема устройства

В основу электрической схемы устройства положен принцип фазового регулирования мощности нагрузки с отсечкой по заднему фронту. В главе 2 подробно рассказывалось о разных принципах диммирования.

Ниже представлен сборочный чертеж электрической схемы диммера.

<<картинка>>

Схему устройства можно главным образом разделить на силовую и цифровую части. В силовой части будут находиться высоковольтные элементы цепи, осуществляющие непосредственное взаимодействие с напряжением сети и с выводами на нагрузку. Цифровая часть устройства будет содержать элементы под напряжением 3.3В, отвечающие за сбор, обработку, хранение и передачу информации. Стоит отметить, что силовая и цифровая части должны быть гальванически развязаны для безопасности устройства и уменьшения помех. Основными элементами силовой части будут мощные MOSFET транзисторы. Основным элементом цифровой части будет модуль ESP07 на основе микроконтроллера ESP8266. Ниже будут рассмотрены детально обе части электрической схемы и их взаимодействие.


<<картинка>>

<<картинка>>

Подбор компонентов

Подбор компонентов осуществлялся с учетом электрических характеристик, описанных в документациях к компонентам. Особое внимание было уделено силовой части схемы из-за наличия высоковольтных цепей. Силовая часть состоит из схемы детектора нуля, схемы питания и схемы ключа.

Подбор компонентов для схемы детектора нуля



Гасящие резисторы R1 и R5 на 121 кОм, на которых падает по половине сетевого напряжения должны рассеивать на себе мощность 0.1 Вт.

Были использованы SMD резисторы типоразмера 1206 на 0.25 Вт.


Резистор R3 на 330 кОм при напряжении пробития стабилитрона 30В должен рассеивать максимальную мощность 2.7 мВт.


Был использован также резистор типоразмера 1206.

Резистор R4, использующийся для ограничения пикового тока светодиода оптопары на 221 Ом, аналогично был выбран типоразмера 1206.


Конденсатор С1 на 0.47 мкФ был взят типоразмера 1206 на 50В с запасом от напряжения пробития стабилитрона 30 В.

В качестве диода D2 использовался 1N4148WT с напряжением пробоя 80 В.

В качестве транзистора Q2 использовался BC807-25 c максимальной мощностью рассеивания 250 мВт. Ниже представлен график рассеиваемой мощности на транзисторе Q2 в ходе моделирования схемы. Наблюдается двукратный запас по мощности.

В качестве оптопары U1 была использована TLP183 с максимальным током светодиода 50 мА. Ниже представлен график пикового тока светодиода в ходе моделирования схемы. Наблюдается 4 кратный запас по току.

Подбор компонентов для ключа



В качестве транзисторов Q1 и Q3 использовались MOSFET транзисторы IRFP460APBF. Рассчитаны на максимальное напряжение сток-исток 500В, затвор-исток = 20В и на рассеиваемую мощность 280 Вт. Главной характеристикой этих транзисторов можно считать низкий заряд затвора Qg = 105 нКл. Минимальное время открытия этого транзистора 55 нс.

Таким образом, чтобы открыть транзисторный ключ за время порядка 55нс использовался драйвер затвора способный дать ток для затвора порядка 1-2 А. В качестве драйвера затвора использовался FAN3100TSX, обеспечивающий ток 2 А при напряжении 12 В.

Подбор компонентов для цепи питания

В цепи питания использовались блок питания на 12В и стабилизатор напряжения на 3.3В. Блок питания представляет из себя отдельное устройство, встраиваемое в схему. Стабилизатором питания выступает L78L33ABUTR. Напряжение 12 В необходимо для питания драйвера силового ключа, а напряжение 3.3 В для цифровой части устройства.

Моделирование схемы